****

**TECHNISCHE FICHE**

|  |  |
| --- | --- |
| Peugeot 308 SW Hybrid 180 Active Pack 150 pk PureTech-motor benzine 81kW e-motor e-AT8 8-traps automatische Transmissie 60km WLTP elektrisch  <https://professional.peugeot.be/nl-business/gamma/peugeot-308-sw-hybrid.html> | Afbeelding met weg, auto, buiten, straat  Automatisch gegenereerde beschrijving |

|  |  |
| --- | --- |
| **Afbeelding met tekst, auto  Automatisch gegenereerde beschrijving** | |
| **Afbeelding met tekst  Automatisch gegenereerde beschrijving** | **Afbeelding met tekst, auto  Automatisch gegenereerde beschrijving** |

**Gemeente**

Naam lokaal bestuur:

Adres:

Postcode:

Gemeente:

**Contactpersoon**

Naam:

Telefoon:

E-mail:

**Gewenste dealer**

Naam:

Adres:

Postcode:

Gemeente:

**Merk en type**

Peugeot

Merk:

Type:

308 SW PHEV 180 **Active Pack**

**Basisconfiguratie voertuig**

As configuratie:

2X4 FWD

Cabine type:

Personenvoertuig Break

Stuurpositie:

110 kW puretech benzine + 81 KW elektrisch. Gecombineerd 180 pk

Links; elektrisch bekrachtigd

Motorvermogen:

e-EAT-8 8 traps automaat

Type versnellingsbak:

2.170kg

G.V.W.:

Achter-as type:

Achter trein met vervormbaar dwarsstuk om rolneigingen tegen te gaan en Anti-rol stang, schroefveren en geïntegreerde hydraulische schokdempers

Ophanging vooraan:

Onafhankelijke wielen Type pseudo McPherson, schroefveren en geïntegreerde hydraulische schokdempers

Type remmen:

Schijfremmen rondom, geventileerd vooraan

Gebruik:

Personenvervoer

Personenvoertuig


Chassis uitvoering:

2.735mm

Wielbasis:

Kleur:

225/45R17 V 17” lichtmetalen velgen CALGARY

Type banden:

Euro 6 \_ Ecoscore 79 WLTP \_ 25gr tot 30gr CO² gemengd WLTP

Milieu classificatie:

**Uitrusting Basisconfiguratie**

• Frontale airbags ( met uitschakeling van de passagiersairbag vooraan),l aterale airbags vooraan,  
 gordijnairbags voor- en achteraan

• Isofix: driepunts Isofix-bevestiging (top tether) op de twee laterale plaatsen achteraan

• Onrechtstreekse detectie van te lage bandenspanning

• Uitschakelbaar ESP-systeem met Hill Assist-functie (vertrekhulp op hellingen)

• Elektrische parkeerrem

• Herstelkit lekke banden

• Eco-LED koplampen

• Pack Safety : Active Safety Brake, Cruise control en snelheidsbegrenzer,   
 actieve waarschuwing voor onvrijwillig overschrijden van rijstrooklijnen en bermen,  
 verkeersbordenherkenning, waarschuwing bij concentratieverlies van de bestuurder

• Hindernissendetector achteraan

• Airconditioning met bizone temperatuurregeling

• Automatische inschakeling van de lichten, automatische ruitenwissers vooraan

• Opklapbare achterbank 2/3-1/3

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening (2 sleutels)

• Elektrische stuurbekrachtiging

• Compact lederen stuurwiel, regelbaar in de hoogte en diepte en met geïntegreerde bedieningselementen

• Modusschakelaar (Eco-Mode op manuele versnellingsbak - Eco-

Mode et Sport-Mode op automatische versnellingsbak)

• Elektrische ruiten voor- en achteraan met sequentiële bediening + antiklemsysteem

• Getinte ruiten

• Elektrisch bediende, verwarmde en inklapbare buitenspiegels

• Handenvrij starten

• Middenarmsteun voor met opbergvak

• 10 '' digitaal head-up display

• HD-aanraakkleurenscherm van 10”

• Peugeot Connect Radio: DAB+, draadloze mirroring, (Apple Carplay TM, Android Auto TM),  
 handenvrije kit, Telemaintenance, zes luidsprekers, twee tweeters, twee woofers

• 12V-aansluiting vooraan

• 1 USB-poort voor opladen + 1 USB-poort voor opladen & data

• Bestuurderszetel: manueel met hoogte- en lendensteunregeling

• Passagierszetel vooraan: manueel met hoogteregeling

• 3 hoofdsteunen achteraan

• Modusschakelaar: elektrisch, hybride, sport

• Eenfasige oplaadkabel T2 mode 2 (8 A, 1,8 kW voor standaard huishoudelijk stopcontact)

• Eenfasige geïntegreerde oplader 3,7 kW

• 17” lichtmetalen velgen CALGARY

• Frameloze elektrochrome binnenspiegel met grootlicht in Electric modus

• Thermische preconditioning via MyPeugeot of het centrale scherm

• Pack Safety +: Active Safety Brake bestuurd door camera en radar

• Wettelijke kit, volle batterij ; instructiegids.

• Afleveringen Opleiding:

* De opleiding is kosteloos en zal worden gegeven door gekwalificeerde personen;
* alle opleidingen, didactisch materiaal en documentatie worden aangeboden te worden in de Nederlandse taal;
* Bij aflevering voertuig ontvangt de gebruiker een schriftelijke gebruikershandleiding, voor goed gebruik van het voertuig en alle bijgeleverde toebehoren;
* de opleiding bestaat steeds uit een theoretisch en een praktisch gedeelte;
* bij de opleiding is er aandacht voor een gebruik gericht op
* veiligheid;
* het beperken energieverbruik en recuperatie van energie bij het afremmen.
* het bijzondere en goede gebruik van de rijhulpmiddelen zoals ISA, lane assist en adaptieve cruise control.
* informatie aangaande de nodige controles alsook preventief en dagelijks onderhoud;
* het veilig gebruik van de eventueel bij gemonteerde toebehoren en toepassingen.

* De duur van de opleiding is minimaal 1 uur, voor elektrische en hybride voertuigen 1 uur extra voor speciale bijkomende aandacht voor laadprocedures en bijzonder rijtechnieken om de actieradius van het voertuig te optimaliseren

**Standaard opties**

Aanhangwagen koppeling:

Brandstof/adblue tanks:

Cabine exterieur:

Cabine interieur:

Chassis:

Elektrische installatie:

Motor en aandrijflijn:

Type banden:

Specifieke bandenkeuze:

**Overzicht signalisatie**

****

**Extra gekozen opties door klant**

**Prijsberekening**

Totaalprijs voertuig (excl. BTW):

**Veiligheidseisen (in te vullen door de preventieadviseur)**





De bestelprocedure heeft een standaard doorlooptermijn van ...... weken (zonder ombouw).

**Aflevermodaliteiten**

* Afleveren gebeurt aan het aankopende lokaal bestuur
* Voertuig bevat : brandblusser, ehbo materiaal, fluo hesje
* Nederlandstalig instructieboekje.
* Technische keuring.

Naam streekintercommunale:



*(raadpleeg deze link indien u uw streekintercommunale niet kent):*

<https://datawrapper.dwcdn.net/1kAfN/5/>

**Gelieve dit document ondertekend digitaal te bezorgen aan uw streekintercommunale.**

**Niet-lid van een streekintercommunale :**

**Gelieve dit document ondertekend te bezorgen aan** [**gestroomd@igemo.be**](mailto:gestroomd@igemo.be)

Na ontvangst en controle van dit document ontvangt u op basis hiervan een contractvoorstel.

Datum: ……/……/…… Naam en handtekening:

INDIEN ER EEN CONTRACTVOORSTEL VOLGT MAAKT DEZE TECHNISCHE FICHE ER INTEGRAAL DEEL VAN UIT

Nummer contractvoorstel :